|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产线工位名称 | MES工位名称 | MES工位号 |
| 1 | 气密1 |  |  |
| 2 | 气密2 |  |  |
| 3 | 气密3 |  |  |
| 4 | 零秒点火 |  |  |
| 5 | 一次试火：1 |  |  |
| 6 | 一次试火：2 |  |  |
| 7 | 一次试火：3 |  |  |
| 8 | 一次试火：4 |  |  |
| 9 | 二次试火：1 |  |  |
| 10 | 二次试火：2 |  |  |
| 11 | 外观检查 |  |  |
| 12 | 装箱核对(包装下线) |  |  |
|  |  |  |  |

灶具3线MES工位定义（参照灶具2线）

**灶具3线MES工位定义**

**MES工位上传顺序（待补充）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产线工位名称 | MES工位名称 | MES工位号 |
| 1 | 气密1 | L45-气密性检查1 | RQ-ZA041 |
| 2 | 气密2 | L45-气密性检查2 | RQ-ZA040 |
| 3 | 气密3 | L45-气密性检查2 | RQ-ZA040 |
| 4 | 零秒点火 | L45-无等待点火 | RQ-ZA030 |
| 5 | 一次试火：1 | L45-试火#1 | RQ-ZA050 |
| 6 | 一次试火：2 | L45-试火#2 | RQ-ZA051 |
| 7 | 一次试火：3 | L45-试火#3 | RQ-ZA052 |
| 8 | 一次试火：4 | L45-试火#4 | RQ-ZA053 |
| 9 | 二次试火 | L45-二道试火 | RQ-ZA060 |
| 10 | 外观检查 | L45-外观检测 | RQ-ZA070 |
| 11 | 装箱核对(包装下线) | L45-包装下线点 | RQ-ZA080 |
|  |  |  |  |

**灶具2线定义参考**

**灶具2线MES上传顺序**

RQ-ZA041

RQ-ZA030

RQ-ZA040

RQ-ZA050、RQ-ZA051、RQ-ZA052、RQ-ZA053之一

RQ-ZA060

RQ-ZA070

RQ-ZA080